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重庆大唐国际石柱发电有限责任公司：
你单位报送的大唐石柱火风储一体化试点项目环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：
[bookmark: _Hlt132683890]一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司（统一社会信用代码：91500103778469571M）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱县沙子镇、枫木镇、石家乡建设。
[bookmark: _Hlk69553069]二、项目主要建设内容及规模：大唐石柱火风储一体化试点项目建设地点位于重庆市石柱县，共拟新建40 台单机容量6.25MW的风电机组，总装机容量为250MW，分枫木、石家和沙子三个场区。建设工期18个月。枫木场区拟安装 17 台单机容量6.25MW风电机组，场区装机容量106.25MW；建设枫木石家风场永久生活管理区1个，占地面积0.27hm2；每台风机配套安装1台35kV箱式变压器共计17台，35kV集电线路均采用电缆直埋方式敷设，长度69.770km；枫木石家永久生活管理区和枫木220kV升压站之间新建一条连接道路，长度280m，路面宽度5m，路基宽度6m，水泥混凝土路面。临时工程包括17个风机吊装平台，2个弃渣场和1个临时施工生产生活区。石家场区拟安装7台单机容量6.25MW风电机组，场区装机容量43.75MW；每台风机配套安装1台35kV箱式变压器共计7台，35kV集电线路均采用电缆直埋方式敷设，长度8.90km。临时工程包括7个风机吊装平台，2个弃渣场和1个临时施工生产生活区。沙子场区拟安装16台单机容量6.25MW风电机组，场区装机容量100MW；每台风机配套安装1台35kV箱式变压器共计16台；建设沙子110kV升压站1座，占地面积10000m2；35kV集电线路均采用电缆直埋方式敷设，长度67.10km。临时工程包括16个风机吊装平台，4个弃渣场和1个临时施工生产生活区。
项目总投资159649万元，其中环保投资730万元，占工程总投资的0.46%。
三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：
（一）废水污染措施。施工废水经隔油、沉淀后回用于洒水降尘，不外排；施工人员生活污水经化粪池收集处理后用作林木浇灌。风机运行过程中无废水产生，沙子升压站和枫木石家永久生活管理区值守人员生活污水经化粪池和一体化污水处理设施处理后用于站内外林草浇灌。
（二）废气污染措施。施工期，废气主要为场地平整、风机基础开挖、升压站主变基础土石方挖填、废弃土石方和物料的临时堆放以及施工车辆运输产生的废气。加强对渣土运输车辆的检查、维护和保养，运输车辆经过附近居民区时，应采取限速、禁止鸣笛等措施，采取降尘措施，施工现场的浮土必须及时湿水清扫，运输车辆采取遮盖和防护等措施。
（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是施工机械噪声和运输噪声。合理安排施工机械布局和施工时间，严格控制夜间施工时间；优化运输时间，控制车速、减速慢行，并禁止鸣笛产生的影响。运营期，噪声主要为风机噪声和升压站噪声。风机噪声采取叶片翼型设计、锯齿尾缘、静音电机等风机降噪设计方案；提高加工工艺和安装精度，加强齿轮和轴承保持良好的润滑条件，加强风机的日常维护。将本项目风机基础为中心半径300m范围的区域划定为本项目风机的噪声防护距离，运营期建设单位需密切关注并妥善处理风机周边居民反映的噪声污染问题，建设单位计划将根据与受影响居民沟通的结果采取环保搬迁安置或房屋功能置换的方式，对于明确表示拒绝搬迁的居民采取加装隔声门窗等噪声被动防护措施，建设单位在环保投资中按照环保搬迁安置预留下相应经费。并及时开展运行期风机运行噪声监测，根据运行期敏感点噪声监测情况及风机气动噪声控制的研究最新进展积极采取成熟可靠的降噪措施；在出现敏感点噪声超标而又无其它可靠的被动降噪措施的前提下，应采取降低功率的方式降低叶片转速的方式，以减轻风机运行对区域声环境质量产生的不利影响，确保周边声环境敏感点达标；升压站噪声，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求；升压站周边评价范围内声环境敏感点的环境噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）要求。
（四）固体废物处理措施。施工期，固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工产生的土石方、建筑弃渣。项目产生永久弃渣60.94万m3，弃方中10.68万m3石方作为森林防火道路碎石路面以及道路挡墙和排水边沟浆砌石料利用，其余50.26万m3运至项目区内布置的8个弃渣场内堆放。开挖的临时弃土放置于施工区内的临时堆土场，施工后期用作回填和绿化覆土；永久弃渣集中堆放到项目规划的8弃渣场并做好相应的分层压实、拦挡等水土保持措施。
（五）生态环境保护措施。优化施工布置，减少林地占用面积； 加强施工期森林防火；风机平台边坡防护措施、表土剥离及保存；临时占地区覆土和植被恢复；生态保护宣传教育，合理安排施工时段减少施工噪声对野生动物的惊扰；风机叶片涂装警示色，慎选光源设备，加强运行期鸟类观测。
（六）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。
四、做好环境风险防范工作，加强环境风险管理，把突发性环境污染事故降低到最低程度，防止因事故引发环境污染。
五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。
六、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。


石柱土家族自治县生态环境局
2023年7月7日
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