**水龙头水质监测监测点设置**

**（城 市）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政水厂 | 供水规模（m3） | 水样类型（出厂水/末梢水） | 监测地点 |
| 1 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 58000 | 出厂水 | 双庆水厂 |
| 2 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 58000 | 末梢水 | 陈田螺酒店 |
| 3 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 58000 | 末梢水 | 县医院食堂 |
| 4 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 58000 | 末梢水 | 高中城食堂 |
| 5 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 58000 | 末梢水 | 天天香面馆 |
| 6 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 58000 | 末梢水 | 下路街道社区卫生服务中心食堂 |
| 7 | 重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 58000 | 末梢水 | 原汤干海椒抄手店 |

**水龙头水质监测监测点设置**

**（农 村）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农村集中式供水 | 供水规模（m3） | 水样类型（出厂水/末梢水） | 监测地点 |
| 1 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司大歇水厂 | 1000 | 出厂水 | 大歇水厂内 |
| 2 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司大歇水厂 | 1000 | 末梢水 | 大歇供水站 |
| 3 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司龙沙水厂 | 1000 | 出厂水 | 龙沙水厂内 |
| 4 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司龙沙水厂 | 1000 | 末梢水 | 龙沙卫生院食堂 |
| 5 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司悦崃水厂 | 1000 | 出厂水 | 悦崃水厂内 |
| 6 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司悦崃水厂 | 1000 | 末梢水 | 悦崃卫生院食堂 |

|  |
| --- |
| **\_\_石柱\_\_区（县）\_\_1\_\_季度出厂水水质信息公布表****（城市）** |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | 　 |
| 　1 | 　重庆石柱水利水电实业开发有限公司 | 1 | 2 | 　未检出 | / | 　未检出 | ＜5 | ＜0.55 | 无 | 1.81 | 无 | / | 0.15 | 　 |
| 　 | 以下空白 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **\_\_石柱\_\_区（县）\_\_1\_\_季度出厂水水质信息公布表****（农村）** |
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL）a | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）a | 浑浊度（NTU-散射浊度单位）a | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）a | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | 　 |
| 1 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司大歇水厂 | 1 | 25 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.83 | 无 | / | 0.07 | 　 |
| 2 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司龙沙水厂 | 1 | 53 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.91 | 无 | / | 0.14 | 　 |
| 3 | 石柱土家族自治县源通水务有限公司悦崃水厂 | 1 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.79 | 无 | 0.48 | / | 　 |
| 　 | 以下空白 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 |

|  |
| --- |
| **\_\_石柱\_\_区（县）\_\_1\_\_季度水龙头水质信息公布表****（城市）** |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | 　 |
| 1 | 石柱县陈田螺酒店 | 1 | 3 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.73 | 无 | / | 0.06 | 　 |
| 2 | 石柱县医院食堂 | 1 | 20 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.73 | 无 | / | 0.13 | 　 |
| 3 | 天天香面馆 | 1 | 2 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.82 | 无 | / | 0.13 | 　 |
| 4 | 高中城食堂 | 1 | 1 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.74 | 无 | / | 0.10 | 　 |
| 5 | 下路街道社区卫生服务中心食堂 | 1 | 1 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.73 | 无 | / | 0.15 | 　 |
| 6 | 原汤干海椒抄手店 | 1 | 100 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.73 | 无 | / | 0.08 |  |
| 　 | 以下空白 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **\_\_石柱\_\_区（县）\_\_1\_\_季度水龙头水质信息公布表****（农村）** |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL）a | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）a | 浑浊度（NTU-散射浊度单位）a | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）a | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | 　 |
| 1 | 大歇供水站 | 1 | 10 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.91 | 无 | / | 0.09 | 　 |
| 2 | 龙沙卫生院食堂 | 1 | 160 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 1.84 | 无 | / | 0.13 | 　 |
| 3 | 悦崃卫生院食堂 | 1 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 0.79 | 无 | 0.6 | / | 　 |
| 　 | 以下空白 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 |