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石柱县汇能新能源有限公司：
你单位报送的中核汇能石柱鱼池风电项目（项目代码：2504-500000-60-01-840477）环评文件及相关报批申请材料收悉，经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的规定，原则同意重庆泓泰和正生态环境科技有限公司（统一社会信用代码：91500000MA5YXLWY66）编写的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施，批准该项目在重庆市石柱土家族自治县鱼池镇建设。

二、项目主要建设内容及规模：项目拟在鱼池镇建设，新增永久占地面积0.6526hm2，临时占地面积15.0429hm2。拟建设9台5MW风机、4台6.25MW风机，总容量70MW，13台风力发电机组通过3回集电线路接入220kV升压站（220kV升压站不在本次评价范围）35kV配电柜，集电线路采用电缆形式，通过主变压器升压到220kV。项目依托国能重庆市石柱县新能源开发有限公司石柱县金彰共享储能电站，不再单独建设储能系统项目。项目总投资38500万元，环保投资300万元。

三、该项目在建设、施工和运营过程中，应认真落实报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照本批准书规定的排放标准及总量控制指标执行，并重点做好以下工作：

（一）废水污染措施。施工期，废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。施工人员生活污水依托租赁的民房自带化粪池进行处理，处理后的粪污定期用于周边农肥，不外排。施工作业废水经隔油、沉淀处理后，回用于洒水降尘，废水不外排。运营期，废水主要为风电场巡检人员产生的生活污水。风电项目运营期无人值守，仅有定期巡检人员，巡检人员生活污水依托升压站内一体化生活污水处理装置处理，处理后用于站内绿化，不外排。

（二）废气污染措施。施工期，废气主要为施工扬尘和燃油废气。通过洒水降尘、施工围栏遮挡、运输车辆采用防尘罩、堆料场采用毡布覆盖等措施减轻大气污染。施工期大气污染物排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域限值。项目运营期风电机组运行无废气产生，巡检人员依托220kV升压站内的食堂。

（三）噪声污染措施。施工期，噪声主要是施工机械噪声和运输噪声。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间70 dB（A），夜间55dB（A）要求。运营期风电机组周边满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，风机噪声影响范围内敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。项目以风机轮毂为中心，半径300m内的球形区域划定为本项目风机的噪声防护距离，在此范围内不宜新建居民点、学校、医院等声环境敏感目标。

（四）固体废物处理措施。固体废物处置：施工期，固体废物主要为施工弃土弃渣和施工人员生活垃圾。根据本工程水土保持方案土石方平衡分析，结合项目实际，土方开挖总量为203357m3，回填73914m3，弃方129443m3；剥离表土量为28150m3，回填表土29107m3，调入表土（来源于吊装平台及鱼池220kV升压站等）为1643万m3。工程弃方全部运输至工程设置的2处弃渣场堆存，生活垃圾经垃圾桶收集后，由垃圾车集中清运至附近村庄垃圾收集站统一处置。运营期，固体废物主要为员工生活垃圾、废旧碳刷、废铅酸蓄电池、废润滑油、废含油抹布及手套、废油漆渣、废包装桶等。生活垃圾依托升压站设置垃圾桶定点收集，并定期由环卫部门处置。废旧碳刷依托220KV升压站站址内一般固废暂存间暂存，废铅酸蓄电池、废润滑油、废含油抹布及手套、废油漆渣、废包装桶等依托该项目220kV升压站设置的危废贮存库暂存，定期交由有资质单位外运处置。 

（五）生态环境保护措施：施工活动要保证在项目用地红线范围内进行，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工占地区域，采取动植物保护、水土保持等措施，及时进行土地复垦和生态恢复，加强生态环境保护，减少对生态环境不利影响。

（六）环境风险防范措施：项目环境风险主要来自风电场区内35kV箱变的变压器绝缘油泄漏，风电场内35kV箱变事故状态下最大排油量约2.5m3/台，各箱变均配套设置事故油池1座，共建设13座，每座有效容积为3m3，并做好重点防渗。重点防渗区应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存池相关规定进行防渗处理。

（七）认真落实报告表提出的其他污染防治措施。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。
五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、该项目的环境保护日常监督管理工作由石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队负责。
石柱土家族自治县生态环境局
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